Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерджиЛайнПродакт»

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ от 01 февраля 2016 года

| Фото | | Наименование | | | Мощность, Вт | | | Световой поток, Лм | | | Габариты, мм | | | | Описание | IP | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Офисно-административные светодиодные светильники** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVO 01.jpg | | DVO 01-40 | | | 40 | | | 3200 | | | 595х595х12 | | | | Светодиодный светильник предназначен для установки в офисных, торгово-административных, медицинских и чистых производственных помещениях. Встраиваемый и накладной монтаж. Корпус из анодированного алюминия толщиной 12 мм. Светодиоды SMD 3012 Epistar. Опаловый рассеиватель из светостабилизированного  ПММА обеспечивает мягкое, равномерное распределение отраженного светового потока. Индекс цветопередачи >85 Ra, пульсация светового потока < 0,1%, cos ф 0,95. Срок службы не менее 70 000 часов. | 40 | 3 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D:\OBMEN\Каталоги электро\ПРочие\Светильники\897.jpg | | DPO 01-25 | | | 25 | | | 2900 | | | 595х595х40 | | | | Светодиодный универсальный светильник. Предназначен для замены светильников с  люминесцентными лампами. Встраиваемый и накладной монтаж. Корпус из стали покрыт порошковой краской. Светодиоды LG SMD 5630, энергоэффективность  светодиодов 140 Лм/Вт, отечественный драйвер, рассеиватель из светостабилизированного полистирола различного тиснения: призма/опал/микропризма/колотый лед. Индекс цветопередачи 85 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,97. Срок службы не менее 70 000 часов. | 40 | 2 038,25 |
| DPO 01-35 | | | 35 | | | 4050 | | | 2 304,05 |
| DPO 01-45 | | | 45 | | | 4750 | | | 2 741,00 |
| DPO 01-50 | | | 50 | | | 5500 | | | 3 028,44 |
| DPO 01-35 ЕР | | | 35 | | | 4050 | | | Блок аварийного питания | 6 581,33 |
| DPO 02-17.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPO 02-17.jpg | | DPO 02-17 | | | 17 | | | 2025 | | | 595х180х40 | | | | Светодиодный универсальный светильник. Предназначен для замены светильников с  люм. лампами типа ЛПО 2х18, 4х18, 2х36, 2х58, 4х58. Накладной монтаж. Корпус из стали покрыт порошковой краской. Светодиоды LG SMD 5630, энергоэффективность светодиодов 140 Лм/Вт, отечественный драйвер, рассеиватель из  светостабилизированного полистирола различного тиснения призма/ опал/ микропризма/ колотый лед. Индекс цветопередачи 85 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,97. Срок службы не менее 70 000 часов. | 40 | 1 628,82 |
| DPO 02-35 | | | 35 | | | 4050 | | | 1200х180х40 | | | | 2 290,99 |
| DPO 02-50 | | | 50 | | | 5500 | | | 2 746,17 |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  |
| **Промышленные светодиодные светильники** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSP 01 (60 гр).jpg | | DSP 01-150 | | | 150 | | | 18750 | | | 470x635 | | | | Светодиодный подвесной светильник, предназначен для помещений с тяжелыми условиями эксплуатации и высотой потолков более 4 метров. Алюминиевый корпус  покрыт порошковой краской. Светодиодный модуль COB Bridgelux, пускорегулирующая аппаратура Mean Well. Индекс цветопередачи 80Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,95. Срок службы 70 000 часов. | 65 | 16 497,34 |
| DSP 01-200 | | | 200 | | | 23000 | | | 470x695 | | | | 20 271,83 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | DSP 03-25 | | | 25 | | | 2 915 | | | 250x85x75 | | | | Промышленный светодиодный светильник предназначен для помещений с тяжелыми условиями эксплуатации. Накладной монтаж при помощи поворотной лиры на ровную поверхность или подвесной монтаж на тросовые подвесы. Корпус из анодированного алюминия, вторичная оптика LEDIL 15°, 45°, 60°, 90°, 120°, рассеиватель из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната или каленого стекла толщиной 5 мм. Светодиоды Seoul Semiconductor, энергоэффективность светодиодов 140 Лм/Вт,  отечественный драйвер. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1%, cos ф 0,95. Срок службы 70 000 часов. | 65 | 2 829,05 |
| DSP 03-45 | | | 45 | | | 5 250 | | | 500x85x75 | | | | 3 696,35 |
| DSP 03-50 | | | 50 | | | 5 400 | | | 500x85x75 | | | | 5 520,55 |
| DSP 03-90 | | | 90 | | | 10 260 | | | 500x170x75 | | | | 6 814,50 |
| DSP 03-100 | | | 100 | | | 10 650 | | | 500x170x75 | | | | 9 411,68 |
| DSP 03-135 | | | 135 | | | 15 120 | | | 500x255x75 | | | | 9 753,12 |
| DSP 03-150 | | | 150 | | | 15 750 | | | 500x255x75 | | | | 14 039,00 |
| DSP 03-200 | | | 200 | | | 20 700 | | | 500x340x75 | | | | 18 615,68 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSP 02 (Фасад).jpg | | DSP 02-17 | | | 17 | | | 2050 | | | 660x70x85 | | | | Светодиодный универсальный пылевлагозащищенный светильник. Корпус из ударопрочного ABS пластика, рассеиватель - монолитный поликарбонат, светодиоды LG SMD 5630, энергоэффективность светодиодов 140 Лм/Вт, отечественный драйвер. Индекс цветопередачи 80 Ra, cos ф 0,95, пульсация светового потока 0,1 %. Срок службы 70 000 часов. | 65 | 1 920,22 |
| DSP 02-35 | | | 35 | | | 4100 | | | 1270x150x100 | | | | 2 439,98 |
| DSP 02-50 | | | 50 | | | 6130 | | | 2 907,07 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPO 01-25.jpg | DPP 03-35 | | | 35 | | | 4050 | | | 595x595x40 | | | | Универсальный пылевлагозащищенный светодиодный светильник. Предназначен для установки в промышленных и чистых помещениях. Корпус из стали покрыт порошковой краской, светодиоды LG SMD 5630, энергоэффективность светодиодов 140 Лм/Вт, отечественный драйвер, призматический рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,95. Срок службы 70000 часов | | 54 | 2 892,93 |
| DPP 03-50 | | | 50 | | | 5500 | | | 595x595x40 | | | | 3 203,86 |
| DPP 04 (Рас).jpg | DPP 04-17 | | | 17 | | | 2025 | | | 595x180x40 | | | | 54 | 2 097,63 |
| DPP 04-35 | | | 35 | | | 4050 | | | 1200x180x40 | | | | 2 759,96 |
| DPP 04-50 | | | 50 | | | 5500 | | | 1200x180x40 | | | | 3 197,09 |
| DPP 04-80 | | | 80 | | | 8400 | | | 1200x400x40 | | | | 5 883,89 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уличные светодиодные светильники** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D:\OBMEN\Каталоги электро\ПРочие\Сфера 01.07\Светильники\Рисунок1.jpgDKU 02 (Бок).jpg | | | DKU 01-60 | | | 60 | | | 6120 | | | 500х300х135 | Светодиодный уличный светильник консольного типа, алюминиевый корпус покрыт порошковой краской, запатентованная конструкция теплоотводящих радиаторов, механизм регулировки угла наклона. Вторичная оптика из светостабилизированного ПММА обеспечивает широкую КСС. Светодиодный модуль Cree XР-G2. Пускорегулирующая аппаратура Philips Хitanium. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,97. Срок службы не менее 70 000 часов. | | | 66 | 21 042,99 |
| DKU 01-90 | | | 90 | | | 9180 | | | 565х300х135 | 26 185,18 |
| DKU 01-150 | | | 150 | | | 15300 | | | 695х300х135 | 36 751,14 |
| DKU 01-180 | | | 180 | | | 18360 | | | 760х300х135 | 48 902,72 |
| DKU 01-240 | | | 240 | | | 24480 | | | 890 х300х135 | 58 431,34 |
|  | | | DKU 02-50 | | | 50 | | | 5200 | | | 490х95х55 | Светодиодный уличный светильник консольного типа, алюминиевый корпус из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Отечественный драйвер установлен внутри корпуса светильника. Светодиодный модуль Cree XTE. вторичная оптика Ledil, КСС "Ш" типа. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,97. Срок службы не менее 70 000 часов. | | | 65 | 6 675,85 |
| DKU 02-100 | | | 100 | | | 10400 | | | 510х240х70 | 13 140,74 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DKU 03-90.jpg  D:\OBMEN\Партнеры\ЗАО ТЗА\DKU-03 линза 150.jpg | | | DKU 03-25 | | | 25 | | | 2900 | | | 250х85х75 | Светодиодный уличный светильник консольного типа, корпус из анодированного алюминия. Отечественный драйвер установлен внутри корпуса светильника.  Светодиодный модуль Cree XTE/ Seoul Semiconductor. Возможно исполнение КСС типа "Ш" или "Д". Вторичная оптика Ledil. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,97. Срок службы не менее 70 000 часов. | | | 65 | 2 870,35 |
| DKU 03-45 | | | 45 | | | 5250 | | | 500х85х75 | 3 760,32 |
| DKU 03-50 | | | 50 | | | 5400 | | | 500х85х75 | 5 186,34 |
| DKU 03-90 | | | 90 | | | 10260 | | | 500х170х75 | 7 089,41 |
| DKU 03-100 | | | 100 | | | 10650 | | | 500х170х75 | 9 589,21 |
| DKU 03-135 | | | 135 | | | 15120 | | | 500х255х75 | 10 343,59 |
| DKU 03-150 | | | 150 | | | 15750 | | | 500х255х75 | 14 613,12 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Светодиодные светильники для ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPP 02.jpg | | | DPP 01-10 | | | 10 | | | 850 | | | 160х90х30 | Светодиодный диммируемый светильник с датчиком движения и освещенности, светодиоды SMD LG 5630. Алюминиевый корпус покрыт порошковой краской, опаловый рассеиватель исключает слепящий эффект. Индекс цветопередачи 80Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,95. Срок службы 70 000 часов. | | | 54 | 1 450,00 |
| DPP 01-18 | | | 18 | | | 1600 | | | 220х90х30 | 2 288,27 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPP 01.jpg | | | DPP 02-08 | | | 8 | | | 970 | 120х85 | | | Светодиодный антивандальный светильник, лицевая часть корпуса выполнена из светотехнического ударопрочного поликарбоната, задняя из алюминия покрытого порошковой краской. Светодиодный модуль Seoul Semiconductor. Индекс цветопередачи 80 Ra, cos ф 0,95. Срок службы - 80 000 часов. | | | 65 | 1 015,88 |
| DPP 02-08 Opal | | | 9 | | | 970 | 150х60 | | | 1 114,74 |
| **Светодиодные светильники LED DOWN LIGHT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVO 05.jpg | | | DVO 05-15 | | | 15 | | | 1500 | | | 140х85 | Светодиодный встраиваемый светильник, алюминиевый корпус покрыт порошковой  краской, опаловый рассеиватель из ПММА обеспечивает "мягкое" светораспределение.  Предназначен для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров.  Тип светодиодов COB. Индекс цветопередачи 80 Ra, пульсация светового потока 0,1 %, cos ф 0,95. Срок службы не менее 70000 часов. | | | 20 | 1 360,83 |
| DVO 05-25 | | | 25 | | | 2100 | | | 160х100 | 2 594,25 |
| DVO 05-40 | | | 40 | | | 3200 | | | 190х135 | 4 000,81 |
| D:\OBMEN\Каталоги электро\ПРочие\Сфера 01.07\Светильники\DVO 02.jpg | | | DVO 03-13 | | | 13 | | | 1320 | | | 192х90 | 1 299,58 |
| D:\OBMEN\Каталоги электро\ПРочие\Сфера 01.07\Светильники\DVO 02.jpg | | | DVO 02-10 | | | 10 | | | 1550 | | | 140х85 | 40 | 1 016,38 |
| DVO 02-16 | | | 16 | | | 2450 | | | 160х100 | 1 506,38 |
| DVO 02-20 | | | 20 | | | 3600 | | | 190х135 | 2 823,19 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерджиЛайнПродакт»

Контакты: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 211, корп. 5, офис 423. e-mail: info@oooelp.ru , [www.oooelp.ru](http://www.oooelp.ru)

тел.:+7(900) 267-95-88; 267-95-22